**RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS**

**FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.**

**ENTIDAD FEDERATIVA: CIUDAD DE MÉXICO.**

**N°. DEL PROYECTO: 1.**

**N°. DE FOLIO EN EL SISTEMA: 12579617**

|  |
| --- |
| **3 ER. TRIMESTRE (DIC. 2020-FEB.2021) METROBÚS ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACDAD PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL TRANSPORTE EN SEIS ESTACIONES DE LA LÍNEA 1, 2020** |
| **LINK** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | **META** | **UBICACIÓN, MUNICIPIO Y LOCALIDAD** | **INSTANCIA EJECUTORA O****UNIDAD RESPONSABLE** | **PROVEEDOR / ACTA DE FALLO/****CONTRATO DE OBRA** | **RECURSOS PROGRAMADOS (PESOS)** | **RETENCIÓN 1 AL MILLAR ASF** | **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | **RECURSOS TRANSFERIDOS (PESOS)** | **\*AVANCE FÍSICO**% | **\*AVANCE FINANCIERO****%** | **\*\*MONTO****COMPROMETIDO** | **\*\*\*Economías** |
| **PROGRAMADA** | **UNIDAD DE MEDIDA** |
| <https://semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transparencia/fotradis-2020> | Proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad y los adultos mayores. Las acciones a realizar de manera general son;1.- Adaptación en estaciones Doctor "Gálvez" y "Euzkaro", ambas estaciones pertenecientes a la "Línea 1" de Metrobús, con la colocación en piso de 270 m2 lineales de ruta táctil tipo guía y 133 metros lineales de ruta táctil tipo botones, para información y orientación a las personas con Discapacidad Visual, incluyendo la colocación de 19 placas de señalización con sistema Braille y 16 bolardos para protección en el cruce peatonal de acceso.2.- Construcción de dos rampas de acceso peatonal, con pendientes del 6 al 8 %, para la adaptación a la estación "Euzkaro" (plataforma oriente y plataforma poniente) de la "Línea 1" de Metrobús, a fin de brindar accesibilidad en el ingreso. Se incluye barandal de protección y la colocación e instalación de 56 luminarias para garantizar las condiciones de accesibilidad, seguridad y visibilidad en la circulación de los usuarios.3.-Instalación y colocación de seis elevadores con placas de señalización con sistema Braille, en las estaciones "Perisur", "Villa Olímpica" y "Corregidora", las tres estaciones pertenecientes a la "Línea 1" de Metrobús, favoreciendo la accesibilidad para el ingreso de personas con discapacidad a esas estaciones.4.- Construcción y adaptación de un sanitario accesible en la estación "Plaza de la República" de la "Línea 1" de Metrobús, incluyendo todos los elementos y mobiliario de accesibilidad necesarios, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas con forme a la normatividad vigente; para uso y aprovechamiento de las personas con discapacidad**.** | 270. 00 | ML. (COLOCACIÓN DE RUTA TÁCTIL (TIPO GUÍA) DE LOSETA DE PORCELANATO COLOR AMARILLO) |  | FOTRADIS 2020(CIUDAD DE MÉXICO).MUNICIPIO(S)/ LOCALIDAD(ES): [(003) COYOACÁN;](https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/FOTRADIS%20203010/003-coyoacan.pdf){lat:19.304298, lon: -99.186161} Instalación de 2 elevadores estación Perisur.[(005) GUSTAVO A. MADERO](https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/FOTRADIS%20203010/005-gustavo-a-madero.pdf); **A)** {lat:19.482419, lon:-99.127785}Rampa y ruta táctil Euzkaroplataforma poniente.**B)** {lat:19.482371, lon:-99.127652}Rampa y ruta táctil Euzkaroplataforma oriente.[(010) ÁLVARO OBREGÓN](https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/FOTRADIS%20203010/010-alvaro-obregon.pdf); lat:19.34071, lon: -99.19005}Adaptación de ruta táctilestación Doctor Gálvez.[(012) TLALPAN](https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/FOTRADIS%20203010/012-tlalpan.pdf); **A)** {lat:19.298975, lon:-99.185516}Instalación 2 elevadoresestación Villa Olímpica.**B)** {lat:19.294037, lon:-99.181012}Instalación 2 elevadoresestación Corregidora.[(015) CUAUHTÉMOC;](https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/FOTRADIS%20203010/015-cuauhtemoc.pdf){lat:19.436076, lon:-99.157317}Sanitario accesible estaciónPlaza de la República**.**  | SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO | [**ASCH. S.A. DE C.V.**](http://asch.com.mx/)A través de la Acta de fallo [LPN LO-909005989-E3-2020 (909005989-DGCOP-F-002-2020)](https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/8-acta-del-fallo-de-procedimiento-de-licitacion-publica-nacional-lo-909005989-e3-2020.pdf)Contrato de Obra Pública[. NO. DGCOP-LPN-F-4-202-20](https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/10-contrato-de-obra-publica.pdf) | 23,843,139.00 | 23,843.14 | 238,431.39 | 23,580,864.47 | 51% | 50.0%“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”."Esta obra fue realizada con recursos públicos federales" | $ 20,989,767.89 | $ 2, 591, 096.58 |
| 133.00 | ML (COLOCACIÓN DE RUTA TÁCTIL (TIPO BOTÓN) DE LOSETA DE PORCELANATO COLOR AMARILLO) |
| 19.00 | PZA (COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN CON SISTEMA BRAILLE DE ACERO INOXIDABLE) |
| 654.00 | M2(CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO A ESTACIÓN CON PENDIENTE DE 6 A 8% CON BARANDAL) |
| 56.00 | PZA (INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA RAMPAS DE ACCESO) |
| 6.00 | PZA (INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEVADOR (INCLUYE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS)) |
| 15.20 | M2(COSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INCLUYE INSTALACIONES) |
| 16.00 | PZA(COLOCACIÓN DE BOLARDOS DE 90 CM DE ALTURA LIBRE EN CRUCE PEATONAL) |

1\_/ Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

\* De acuerdo al oficio [CDMX/SOBSE/SI/DGCOP/15.02.21/002](https://drive.google.com/file/d/19_Oi9xqB5jiKr3_NIZ4JcFz4SuoBmnCw/view?usp=sharing), de fecha 15/02/2021.

\*\*De acuerdo al Acta de fallo [LPN LO-909005989-E3-2020 (909005989-DGCOP-F-002-2020)](https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/8-acta-del-fallo-de-procedimiento-de-licitacion-publica-nacional-lo-909005989-e3-2020.pdf) y Contrato de Obra Pública. [NO. DGCOP-LPN-F-4-202-20.](https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/10-contrato-de-obra-publica.pdf)

\*\*\*Economías correspondientes (diferencia entre los Recursos Transferidos y el Monto Comprometido). De conformidad con lo establecido en el numeral 12 de los Lineamientos del Fondo, la aplicación de los recursos se sujetará a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por lo que los recursos no comprometidos al 31 de diciembre, así como los rendimientos generados serán reintegrados a la TESOFE